Wołów, dnia 08 kwietnia 2016 roku

Odpowiedzi na pytania

**Nr sprawy: ZDP/PN-02/2016**

wyjaśnienie w sprawie zmiany numeru sprawy: zmienia się nr sprawy z ZDP/PN-01/2016 na ZDP/PN-02/2016 i wnosi się o przypisywanie powyższego numeru do wszystkich dokumentów.

dotyczy: Zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D ul. Garwolskiej w Wołowie” oraz „Przebudowa dróg gminnych: ul. Garwolskiej i Objazdowej w Wołowie”**

w trybie przetargu nieograniczonego

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1 Dotyczy pytania nr 12 z dnia 07.04.2016r. W przedmiotowym pytaniu Oferent zwraca uwagę, iż Zamawiający zmienia grubość warstw bitumicznych w pozycji nr 51 i pozycji 55 zamieszczonego kosztorysu dla dróg gminnych ul. Garwolskiej iul. Objazdowej a nie modyfikuje ich opisu. Zamawiający udziela odpowiedzi, że Oferent samodzielnie zmieni ilości w pozycji nr 51 i poz. 55 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 04.04.2016 r. – nie dotyczy pytania nr 12. Prosimy ponownie o ustosunkowanie się do pytania nr 12 dotyczącego modyfikacji opisu pozycji nr 51 i pozycji nr 55. Oferent w pytaniu nr 12 zaproponował sposób zmiany opisu przedmiotowych pozycjach w następujący sposób.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 d.6 | D- 05.03.05.01 | Podbudowy z mieszanekmineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za- gęszczeniu 6 cm grubości 8 cm  Krotność = 1,33**- wykonać warstwę o grubości 7 cm -zgodnie z odpowiedziami na pytania do treści SIWZ nr 26, nr 27, nr 49, nr 58, nr 59 z dnia 04.04.16r.** | m2 | 5 276,000 |
| 55 d.6 | D- 05.03.05.0 1 | Nawierzchnie z mleszanekmineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) GRUBOŚCI 9 CM AC16W  Krotność = 2,25 **- wykonać warstwę grubości 5 cm -zgodnie z odpowiedziami na pytania do treści SIWZ nr 26, nr 27, nr 58, nr 49, nr 59 z dnia 04.04.16r.** | m2 | 5 200,000 |

Czy Oferent może samodzielnie zmienić opis poz. nr 51 i poz. nr 55 w sposób przedstawiony powyżej?

Odpowiedz:

Oferent dokonuje samodzielnie zmian w opisie a także ilości w przedmiarach robot i kosztorysie ofertowym zgodnie z poniższym sposobem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 d.6 | D- 05.03.05.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm grubości 8 cm  Krotność = 1,33**- wykonać warstwę o grubości 7 cm** | m2 | 5 276,000 |
| 55 d.6 | D- 05.03.05.0 1 | Nawierzchnie z mleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) GRUBOŚCI 9 CM AC16W  Krotność = 2,25 **- wykonać warstwę grubości 5 cm** | m2 | 5 200,000 |

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Paweł Czarny

------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego