**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

…………………………………..

 pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Prace naprawcze zniszczonej kanalizacji deszczowej w miejscowości Pełczyn, droga wojewódzka 339

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | KNR-W 2-18 0524-02 analogia | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 2.000 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-18 0511-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu gr. 14 cm | m3 | 2.000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 1.000 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 1202-03 z.o.2.13.9902-01 analogia | Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 14.000 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-18 0409-03 analogia | Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 200 mm | m | 15.000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1210-06 z.o.2.13. 9902-01 | Remont cząstkowy ścieków ulicznych płaskich z brukowca z kamienia obrobionego na podsypce cementowo - piaskowej  | m2 | 38.000 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0704-02 analogia | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m | m | 4.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |