Wołów, 04 kwietnia 2016 rok

**Nr sprawy: ZDP/PN-02/2016**

dotyczy: Zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D ul. Garwolskiej w Wołowie” oraz „Przebudowa dróg gminnych: ul. Garwolskiej i Objazdowej w Wołowie”**

w trybie przetargu nieograniczonego

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie zgodnie z punktem 12.1.5. SIWZ modyfikuje:**

1. Treść zapisu § 15 wzoru umowy dla załącznika do SIWZ 1a i 1b poprzez dodanie ustępu 5 o brzmieniu:

5. Sposób obliczenia ceny dla robót zamiennych zawartych w protokole konieczności:

1. wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót – rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;
2. wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem szczegółowym wg:
3. przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru;
4. cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót:

* narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,
* stawka roboczo-godziny – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. dolnośląskim,
* ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,
* ceny pracy sprzętu – średnie;

1. w przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą być przyjęte ceny producenta poparte fakturą;
2. formuły kalkulacji szczegółowej:

Ck = Ʃ(l\*n\*c) + kp (R+S) + z (R+S+kp)

Gdzie:

Ck – cena kosztorysowa netto

I – ilość jednostek przedmiarowych

n – jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu

c – ceny jednostkowe czynników produkcji tj. : godzinową stawkę robocizny,

jednostkowe ceny nabycia materiałów wraz kosztami zakupu i ceny jednostkowe

maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu

R – kosztorysowa wartość robocizny

S – kosztorysowa wartość sprzętu

Kp – koszty pośrednie (%)

Z – zysk (%)”

1. Treść zapisu pkt. 3.15 SIWZ modyfikuje się w sposób :

„Okres gwarancji na roboty budowlane: minimum 36 miesięcy, a na oznakowanie poziome cienkowarstwowe 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego robót oraz 36 miesięcy rękojmi licząc od dnia odbioru robót.”

1. Treść kosztorysu ofertowego dla dróg gminnych – załącznik nr 10b do SIWZ oraz przedmiar robót w następujący sposób:

Pozycja nr 92 d.10 w obmiarze 535,00 m **na** 540,00m

1. Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany w poniższych pozycjach załączonego przedmiaru dla dróg gminnych ul. Garwolskiej i ul. Objazdowej, które to należy uwzględnić w wycenie. Należy przyjąć następujące wartości:   
   - w poz. 29 d.3 - 1020 mb   
   - w poz. 30 d.3 - 80 m3   
   - w poz. 31 d.3 - 2000 mb
2. Zamawiający dokonuje zmian zapisów SIWZ w załączniku nr 1b, projekt umowy z Gminą Wołów, oraz 1a, projektu umowy z Powiatem Wołowskim, poprzez wykreślenie z par. 5 ust. 4 pkt. 4) projektu umowy wyrażenia: „które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy”.
3. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w załączniku nr 1b, projekt umowy z Gminą Wołów oraz 1b, projekt umowy z Powiatem Wołowskim, poprzez wykreślenie par. 19 ust. 1 pkt 4) z projektów umów.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Paweł Czarny – Dyrektor

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a