Wołów, 08 kwietnia 2016 rok

**Nr sprawy: ZDP/PN-02/2016**

dotyczy: Zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D ul. Garwolskiej w Wołowie” oraz „Przebudowa dróg gminnych: ul. Garwolskiej i Objazdowej w Wołowie”**

w trybie przetargu nieograniczonego

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie zgodnie z punktem 12.1.5. SIWZ modyfikuje i prosi o uwzględnienie przy składaniu ofert:

1. Treść kosztorysu ofertowego dla dróg gminnych ul. Garwolska i ul. Objazdowa – załącznik nr 10b do SIWZ oraz przedmiar robót w następujący sposób:

Jest:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 d.6 | D- 05.03.05.01 | Podbudowy z mieszanekmineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za- gęszczeniu 6 cm grubości 8 cmKrotność = 1,335276 | m2 | 5 276,000 |
| 55 d.6 | D- 05.03.05.0 1 | Nawierzchnie z mleszanekmineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) GRUBOŚCI 9 CM AC16WKrotność = 2,25 5200 | m2 | 5 200,000 |

Powinno być:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 d.6 | D- 05.03.05.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm grubości 8 cmKrotność = 1,33**- wykonać warstwę o grubości 7 cm**  | m2 | 5 276,000 |
| 55 d.6 | D- 05.03.05.0 1 | Nawierzchnie z mleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) GRUBOŚCI 9 CM AC16WKrotność = 2,25 **- wykonać warstwę grubości 5 cm**  | m2 | 5 200,000 |

.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Paweł Czarny – Dyrektor

--------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego