**ZDP/ PN-4/2017**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

dla zadania pn.: „ **Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu wołowskiego w roku 2017”**

1. **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw i chwastów kosiarkami z ręcznym obkaszaniem pachołków, drzew, znaków drogowych, barier i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Koszenie poboczy, skarp, przeciwskarp, nasypów oraz innych terenów wchodzących w skład pasa drogowego. Skrzyżowania należy obkaszać włącznie z wlotami w obrębie trójkąta widoczności. Dokładny zakres dla każdego odcinka ustala Osoba wyznaczona przez zamawiającego do nadzoru nad pracami. Powyższe zadanie nie wymaga zbierania skoszonej trawy poza terenem zabudowanym. Do koszenia należy użyć kosiarek dopuszczonych do pracy na drogach publicznych w ilości określonej w SIWZ celem wykonania terminowo zadania. Wykonawca powinien zabezpieczyć zasoby ludzkie w tylu osobach, ażeby zamówienie wykonać w terminie. Zamawiający przewiduje trzykrotne koszenie poboczy w ciągu sezonu wegetatywnego. Ponadto przewiduje się, że ze względu na tempo wzrostu traw i chwastów zależnych od warunków pogodowych, Zamawiający nie podaje dokładnych terminów wykonania poszczególnych pokosów. Dokładne odcinki dróg, zakres koszenia oraz termin rozpoczęcia usługi wskazuje każdorazowo Zamawiający.

1. **Tabelaryczne zestawienie ilości:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr drogi** | **Przebieg drogi** | **Długość do koszenia** | **Powierzchnia koszenia w ha** |
| **334** | Rajczyn (zjazd na Smolne) – skrzyż. z DW 338 | 16,000 km | 2.000 mb x 2 strony x 2 m = 8.000 m25.500 mb x 2 strony x 5 m = 55.000 m28.500 mb x 2 strony x 6 m = 102.000 m2**16,5 ha** |
| **338** | Wińsko (skrzyż. z DK 36) – skrzyż. z DK 94 (teren powiatu legnickiego | 25,200 km | 25.200 mb x 2 strony x 5 m = 252.000 m2**25,2 ha** |
| **339** | Gródek (skrzyż. z DP 1284 D) – Wołów | 11,600 km | 1.700 mb x 2 strony x 2 m = 6.800 m29.900 mb x 2 strony x 6 m = 118.800 m2**12,56 ha** |
| **340** | Ścinawa (skrzyż. z DR 36) – k/m Bukowice (skrzyż. na Brzeg Dolny) | 19,050 km | 19.050 mb x 2 strony x 6 m = 228.600 m2**22,86 ha** |
| **341** | Prawików (skrzyż. z DW 338) – Uraz (zjazd na Rościsławice, na terenie powiatu trzebnickiego) | 24,200 km | 1.100 mb x 2 strony x 2 m = 4.400 m210.500 mb x 2 strony x 5 m = 105.000 m212.600 mb x 2 strony x 6 m = 151.200 m2**26,06 ha** |
| **341** | Brzeg Dolny – Most – Klęka | 6,764 km | **5,88 ha** |
| Drogi wojewódzkie – teren zabudowany | 13,500 km | **13,5 ha** |
| **OGÓŁEM OBMIAR KOSZENIA** | **116,314 km** | **122,56 ha ~ 123 ha** |

1. **Uwagi ogólne:**
2. prace należy prowadzić i wykonywać zgodnie ze sztuką oraz zleceniami podanymi dostosowania w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i Szczegółowej Specyfikacji technicznej.
3. w celu wykonania zadania w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wykonania i zatwierdzenia niezbędnych projektów oznakowania na czas prowadzenia prac należy wliczyć do ceny jednostkowych robót.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu czy też osobom trzecim a spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót, oznakowanie, nie zachowaniem należytej ostrożności podczas realizacji umowy.
5. **Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:**
6. Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją zadania, w szczególności związane z faktycznym wykonywaniem usługi (na stanowiskach: osoba odpowiedzialna za realizację zadania) wykonywane były przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z póżn. zm.);
7. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy;
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienie i zatrudnionych na umowę o pracę;
9. lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełen skład pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z określeniem pełnionych funkcji a także okresu obowiązywania umowy.