1. ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***
2. **CZĘŚĆ 1 – Adaptacja/remont trzech (3) sal na potrzeby pracowni zawodowych w ZSZ w Wołowie**

**Zakres robót budowlanych dla Pracowni nr 2, 5, 11 w ZSZ w Wołowie:**

**Roboty budowlane - Pracownia nr 2**

1. Demontaż i montaż z demontażu grzejników.
2. Przygotowanie sufitów i ścian powyżej lamperii - usunięcie luźnych warstw uzupełnienie

ubytków .

1. Usunięcie lamperii .
2. Skucie okładzin podłogi.
3. Wyrównanie posadzki - wylewka samopoziomująca .
4. Okładziny z płytek ceramicznych – podłoga( 60 x 60).
5. Odgrzybianie dolnych partii 1 ściany - dwukrotnie.
6. Okładziny z płytek ceramicznych – ściany na wysokości lamperii (30x60)
7. Wymiana parapetów .
8. Wykonanie robót wykończeniowych, malarskich ścian i sufitu powyżej okładzin .
9. Montaż nowych kratek wentylacyjnych.

**Roboty budowlane - Pracownia nr 5.**

1. Wykucie wnęk o głębokości do 13 cm w ścianach pod oknami dmontaż i montaż grzejników
2. Odgrzybianie ściany pod oknami metodą natrysku.
3. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie.
4. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie pod oknami.
5. Montaż przewodów i napędów zasilających rolety
6. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianie dzielącej salę (wzmocnienie).
7. Montaż na ściance działowej wraz z wykończeniem otworów wentylacyjnych.
8. Wymiana parapetów
9. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych, płytki o wymiarach 45x45 cm. na ścianch
10. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych, płytki o wymiarach 45x45 cm. na podłodze
11. Montaż nowych gniazd i włączników

**Roboty budowlane i elektryczne – Pracownia nr 11.**

1. Przygotowanie sufitów i ścian powyżej lamperii - usunięcie lużnych warstw i przeszpachlowanie
2. Usunięcie tynku mozaikowego
3. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
4. Okładziny z płytek ceramicznych GRES o wymiarach 60 x 60 - podłoga
5. Okładziny z płytek ceramicznych GRES o wymiarach 60 x 60 - ściany
6. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej.
7. Wymiana parapetów.
8. Malowanie ścian powyżej okładzin oraz sufitów.
9. Wykonanie robót wykończeniowych.
10. Montaż nowych gniazd i właczników.

**Podstawą do sporządzenia oferty cenowej jest w/w zakres prac oraz przedmiar.**