**IZD.272.34.2020**

**Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ 2C (PO MODYFIKACJI Z DN. 22.01.2021R.)**

**Pracownia informatyczno-logistyczna**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących użytych materiałów tzn. zastosowanie materiałów o cechach technicznych/jakościowych nie gorszych niż podane poniżej. Występujące poniżej ewentualne znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe i służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów.**

**Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.**

Placówka oświatowa - miejsce dostawy: **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Nazwa** | **Minimalne wymagania, parametry techniczne, opis urządzenia** | **Ilość** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.** | **Urządzenie wielofunkcyjne –kolor** | Kopiarka   * Format oryginału (maks.) A3 * Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) 6.7 * Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) 4.7 * Sorter elektroniczny (standard) Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)9,999 * Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 * Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) 600 x 600 * Rozdzielczość druku (dpi) 600 x 600, 9600 x 600 * Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy 256 * Zakres regulacji skali (%) 25 – 400 * Zaprogramowane skale kopiowania 10 Skaner * Skaner sieciowy (std./opcja) STD * Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" * Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) 100, 150, 200, 300, 400, 600 * Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 * Formaty plików TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowane pliki PDF, kompaktowe pliki PDF, JPEG, XPS * Narzędzia skanera Sharpdesk * Skanowanie na pulpit * Skanowanie do FTP, Email * Skanowanie do folderu sieciowego * Skanowanie do pamięci USB    Drukarka   * Rozdzielczość (dpi) 600 x 600, 9600 x 600 * Drukarka sieciowa (std./opcja) W standardzie * Interfejs standardowy/opcjonalny USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T * Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10 * Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 i IPv6) * Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili ), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP   **Gwarancja producenta: min. 24 m-ce** | **1 szt.** |  |